Circuit logique Java
Maxence Jaouan
Déplacement des scrolls avec les flèches (+ CTRL pour défilement plus rapide), déplacement d'un bout à l'autre via PAGE_UP/DOWN, HOME/END.
Cliquez sur un pin, faîtes glisser jusqu'à un autre pour les relier. On ne peut pas relier 2 sorties ensembles.
Cliquez dans le vide et glissez pour sélectionner plusieurs portes.
Cliquez sur une porte pour la sélectionner (+ CTRL pour l'ajouter à la sélection courante)

Suppr | Supprimer le ou les élements sélectionnés
Espace | Basculer entre On et Off les entrées selectionnées
CTRL+A | Sélectionner tous les éléments
D ou TAB | Sélectionner le prochain élément (+ SHIFT pour le précédent)
F | Sélectionner la prochaine entrée (+ SHIFT pour la précédente)
F1 ... F10 | Changer le nombre de pins (pins d'entrées, + CTRL pour les pins de sorties) sur les porte le permettant (F1 : 1 pin, F2 : 2 pins, ..., F10 : 10 pins)
Q | Ajouter une entrée (cliquez dessus pour changer son état, ou appuyez sur espace si elle est selectionnée)
S | Ajouter une sortie
A | Ajouter une porte AND
O | Ajouter une porte OU
X | Ajouter une porte OU EXCLUSIF
N | Ajouter une porte NON
I | Ajouter une porte d'impulsion (1 impulsion par changement d'état d'une des entrées)
T | Ajouter une porte de temporisation (Porte OU avec un décalage de 1 seconde)
C | Ajouter une porte cyclique (Porte OU avec changement d'état toutes les secondes)
B | Ajouter une bascule
1 | Ajouter et câbler les portes permettant de faire un circuit bascule
M | Afficher/Cacher le menu
P | Afficher/Cacher la mini-carte