*version 8.0 458914504
@index
symloc clk_gen_2p 0 1307
symloc clk_gen_oe 1307 1306
*symbol clk_gen_2p
d 
@type p 8.0
@attributes
a 0 u 0:13 0 0 0 hln 100 ipin($G_DGND)=$G_DGND
a 0 u 0:13 0 0 0 hln 100 ipin($G_DPWR)=$G_DPWR
a 1 sp 9 0 0 0 hln 100 REFDES=U?
a 0 sp 11 0 30 60 hln 100 PART=clk_gen_2p
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 MODEL=
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=X^@refdes %clk_in %clk1a %clk2a %clk1 %clk2 %$G_DGND %$G_DPWR
@views
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 DEFAULT=H:\Students\mfwic\Projects\IC_design\clock_gen\clock_gen_symb.sch
@pins
p 2 12 22 hln 100 clk_in n 0 20 h
a 0 s 0:13 0 0 20 hln 100 ERC=i
a 0 s 0:1 0 3 18 hln 100 PIN=1
p 2 78 12 hrn 100 clk1a n 90 10 u
a 0 s 0:13 0 90 10 hln 100 ERC=o
a 0 s 0:1 0 83 8 hln 100 PIN=2
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 FLOAT=n
p 2 78 22 hrn 100 clk2a n 90 20 u
a 0 s 0:13 0 90 20 hln 100 ERC=o
a 0 s 0:1 0 83 18 hln 100 PIN=3
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 FLOAT=n
p 2 78 32 hrn 100 clk1 n 90 30 u
a 0 s 0:13 0 90 30 hln 100 ERC=o
a 0 s 0:1 0 83 28 hln 100 PIN=4
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 FLOAT=n
p 2 78 42 hrn 100 clk2 n 90 40 u
a 0 s 0:13 0 90 40 hln 100 ERC=o
a 0 s 0:1 0 83 38 hln 100 PIN=5
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 FLOAT=n
p 2 46 13 hcn 100 $G_DGND n 20 -10 d
a 0 s 1 0 22 -2 hln 100 PIN=6
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 ERC=x
p 2 43 47 hcn 100 $G_DPWR n 20 60 v
a 0 s 1 0 22 58 hln 100 PIN=7
a 0 s 0:13 0 0 -70 hln 100 ERC=x
@graphics 90 50 0 10 10
r 0 10 0 80 50
*symbol clk_gen_oe
d 
@type p 8.0
@attributes
a 0 u 0:13 0 0 0 hln 100 ipin($G_DGND)=$G_DGND
a 0 u 0:13 0 0 0 hln 100 ipin($G_DPWR)=$G_DPWR
a 1 sp 9 0 0 0 hln 100 REFDES=U?
a 0 sp 0:11 0 0 130 hln 100 PART=
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 MODEL=
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=X^@refdes %clk_in %clk_o %clk_o/ %clk_e %clk_e/ %$G_DGND %$G_DPWR
@views
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 DEFAULT=H:\Students\mfwic\Projects\IC_design\clock_gen\clock_gen_oe_symb.sch
@pins
p 2 12 22 hln 100 clk_in n 0 20 h
a 0 s 0:13 0 0 20 hln 100 ERC=i
a 0 s 0:1 0 3 18 hln 100 PIN=1
p 2 78 12 hrn 100 clk_o n 90 10 u
a 0 s 0:13 0 90 10 hln 100 ERC=o
a 0 s 0:1 0 83 8 hln 100 PIN=2
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 FLOAT=n
p 2 78 22 hrn 100 clk_o/ n 90 20 u
a 0 s 0:13 0 90 20 hln 100 ERC=o
a 0 s 0:1 0 83 18 hln 100 PIN=3
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 FLOAT=n
p 2 78 32 hrn 100 clk_e n 90 30 u
a 0 s 0:13 0 90 30 hln 100 ERC=o
a 0 s 0:1 0 83 28 hln 100 PIN=4
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 FLOAT=n
p 2 78 42 hrn 100 clk_e/ n 90 40 u
a 0 s 0:13 0 90 40 hln 100 ERC=o
a 0 s 0:1 0 83 38 hln 100 PIN=5
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 FLOAT=n
p 2 36 49 hcn 100 $G_DGND n 20 -10 d
a 0 s 1 0 22 0 hln 100 PIN=6
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 ERC=x
p 2 37 9 hcn 100 $G_DPWR n 20 60 v
a 0 s 1 0 22 58 hln 100 PIN=7
a 0 s 0:13 0 0 0 hln 100 ERC=x
@graphics 90 50 0 10 10
r 0 10 0 80 50
