*version 6.2 2523224961
@index
symloc RES_HIFREQ 0 632
symloc CAP_HIFREQ 632 558
symloc RABM 1190 516
symloc LABM 1706 568
symloc CABM 2274 520
symloc L_RES 2794 599
symloc POT 3393 774
*symbol RES_HIFREQ
d Résistance hautes fréquences
@type p
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=X^@REFDES %1 %2 ?MODEL/@MODEL/ PARAMS: VALUE=@VALUE
a 0 s 9 0 15 0 hln 100 REFDES=R?
a 0 u 13 0 15 25 hln 100 VALUE=1k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 sp 0 0 0 10 hln 100 MODEL=RES_HIFREQ
@pins
p 0 30 10 hln 100 2 n 40 10 u
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
a 0 u 0 0 5 5 hln 100 pin=2
p 0 10 10 hln 100 1 n 0 10 h
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
a 0 u 0 0 5 5 hln 100 pin=1
@graphics 40 20 0 10 10
v 0 10 10
11 10
;
v 0 11 10
13 6
;
v 0 13 6
16 14
;
v 0 16 14
19 6
;
v 0 19 6
22 14
;
v 0 22 14
25 6
;
v 0 25 6
28 14
;
v 0 28 14
30 10
;
*symbol CAP_HIFREQ
d Capacité hautes fréquences
@type p
@attributes
a 0 u 13 0 15 25 hln 100 VALUE=1n
a 0 s 9 0 15 0 hln 100 REFDES=C?
a 1 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=X^@REFDES %1 %2 CAP_HIFREQ PARAMS: VALUE=@VALUE
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=C
a 0 sp 0 0 0 10 hln 100 MODEL=CAP_HIFREQ
@pins
p 0 10 10 hln 100 1 n 0 10 h
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
a 0 u 0 0 5 5 hln 100 pin=1
p 0 20 10 hln 100 2 n 30 10 u
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
a 0 u 0 0 5 5 hln 100 pin=2
@graphics 30 20 0 10 11
v 0 10 10
13 10
;
v 0 13 5
13 15
;
v 0 17 5
17 15
;
v 0 17 10
20 10
;
*symbol RABM
d Résistance (ABM)
@type p
@attributes
a 1 s 9 0 30 -2 hcn 100 REFDES=R?
a 0 sp 0 0 20 12 hln 100 PART=RABM
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=E^@REFDES %IN %OUT VALUE {@R*I(@REFDES)}
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 SIMULATIONONLY=
a 0 u 13 0 30 14 hcn 100 R=1k
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 MODEL=
@pins
p 0 14 14 hln 100 IN n 0 10 h
a 0 u 0 0 3 10 hln 100 pin=1
a 0 u 0 0 2 12 hln 100 ERC=x
p 0 48 6 hln 100 OUT n 60 10 u
a 0 u 0 0 59 10 hln 100 pin=2
a 0 u 0 0 60 8 hln 100 ERC=x
@graphics 60 20 0 10 10
r 0 10 0 50 20
*symbol LABM
d Inductance (ABM)
@type p
@attributes
a 1 s 9 0 30 -2 hcn 100 REFDES=L?
a 0 sp 0 0 20 12 hln 100 PART=LABM
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=E^@REFDES %IN %OUT VALUE {@L*DDT(I(@REFDES))?R/+@R*I(@REFDES)/}
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 SIMULATIONONLY=
a 0 u 13 0 30 34 hcn 100 R=
a 0 u 13 0 30 16 hcn 100 L=10u
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 MODEL=
@pins
p 0 14 14 hln 100 IN n 0 10 h
a 0 u 0 0 3 10 hln 100 pin=1
a 0 u 0 0 2 12 hln 100 ERC=x
p 0 48 6 hln 100 OUT n 60 10 u
a 0 u 0 0 59 10 hln 100 pin=2
a 0 u 0 0 60 8 hln 100 ERC=x
@graphics 60 20 0 10 10
r 0 10 0 50 20
*symbol CABM
d Capacité (ABM)
@type p
@attributes
a 1 s 9 0 30 -2 hcn 100 REFDES=C?
a 0 sp 0 0 20 12 hln 100 PART=CABM
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=G^@REFDES %IN %OUT VALUE {@C*DDT(V(%IN,%OUT))}
a 0 s 0 0 0 10 hlb 100 SIMULATIONONLY=
a 0 u 13 0 28 14 hcn 100 C=1n
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 MODEL=
@pins
p 0 14 14 hln 100 IN n 0 10 h
a 0 u 0 0 3 10 hln 100 pin=1
a 0 u 0 0 2 12 hln 100 ERC=x
p 0 48 6 hln 100 OUT n 60 10 u
a 0 u 0 0 59 10 hln 100 pin=2
a 0 u 0 0 60 8 hln 100 ERC=x
@graphics 60 20 0 10 10
r 0 10 0 50 20
*symbol L_RES
d Inductance avec résistance série
@type p
@attributes
a 0 u 13 0 15 25 hln 100 VALUE=10uH
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 IC=
a 0 s 9 0 15 0 hln 100 REFDES=L?
a 1 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=X^@REFDES %1 %2 ?MODEL/@MODEL/ PARAMS: VALUE=@VALUE
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=L
a 0 sp 0 0 0 10 hln 100 MODEL=L_RES
@pins
p 0 5 10 hln 100 1 n 0 10 h
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
a 0 u 0 0 5 5 hln 100 pin=1
p 0 35 10 hln 100 2 n 60 10 u
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
a 0 u 0 0 5 5 hln 100 pin=2
@graphics 60 20 0 10 10
a 0 20 10 15 5 10 10
a 0 30 10 25 5 20 10
a 0 40 10 35 5 30 10
a 0 50 10 45 5 40 10
*symbol POT
d Potentiomètre
@type p
@attributes
a 1 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=X^@REFDES %1 %2 %3 POT PARAMS: VALUE=@VALUE SET=@SET
a 0 s 9 0 5 -2 hln 100 REFDES=R?
a 0 u 13 0 35 -3 hln 100 VALUE=1k
a 0 sp 0 0 0 10 hlb 100 PART=R
a 0 u 0 0 0 10 hlb 100 SET=.5
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 MODEL=
@pins
p 0 30 10 hln 100 2 n 40 10 u
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
a 0 u 0 0 5 5 hln 100 pin=2
p 0 10 10 hln 100 1 n 0 10 h
a 0 u 0 0 0 0 hln 100 ERC=x
a 0 u 0 0 5 5 hln 100 pin=1
p 0 22 18 hln 100 3 n 20 30 v
a 0 u 0 0 18 29 hln 100 pin=3
a 0 u 0 0 20 30 hln 100 ERC=x
@graphics 40 30 0 10 10
v 0 10 10
11 10
;
v 0 11 10
13 6
;
v 0 13 6
16 14
;
v 0 16 14
19 6
;
v 0 19 6
22 14
;
v 0 22 14
25 6
;
v 0 25 6
28 14
;
v 0 28 14
30 10
;
v 0 20 20
20 10
;
v 0 20 10
18 19
;
v 0 20 10
22 19
;
