*version 8.0 208072461
@index
symloc anlg_switch 0 961
*symbol anlg_switch
d 
@type p 8.0
@attributes
a 1 sp 9 0 0 0 hln 100 REFDES=S?
a 0 sp 0:11 0 0 50 hln 100 PART=
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 MODEL=
a 0 sp 0 0 0 0 hln 100 TEMPLATE=X^@refdes %clk1 %clk2 %VSS %VDD %anlg_out %anlg_in
@views
a 0 u 13 0 0 0 hln 100 DEFAULT=H:\Students\mfwic\Projects\IC_design\anlg_switch\anlg_switch.sch
@pins
p 2 22 68 hln 100 clk n 30 80 v
a 0 s 0:13 0 30 80 hln 100 ERC=i
a 0 s 0:1 0 28 77 vrn 100 PIN=1
p 2 20 20 hln 100 clk/ n 30 0 d
a 0 s 0:13 0 30 0 hln 100 ERC=i
a 0 s 0:1 0 32 3 drn 100 PIN=2
p 2 50 68 hln 100 VSS n 60 80 v
a 0 s 0:13 0 60 80 hln 100 ERC=p
a 0 s 0:1 0 66 73 vrn 100 PIN=4
p 2 50 20 hln 100 VDD n 60 0 d
a 0 s 0:13 0 60 0 hln 100 ERC=p
a 0 s 0:1 0 54 7 drn 100 PIN=5
p 2 88 42 hrn 100 anlg_out n 100 40 u
a 0 s 0:13 0 100 40 hln 100 ERC=b
a 0 s 0:1 0 93 38 hln 100 PIN=6
p 2 12 42 hln 100 anlg_in n 0 40 h
a 0 s 0:13 0 0 40 hln 100 ERC=b
a 0 s 0:1 0 3 38 hln 100 PIN=3
@graphics 100 80 0 10 10
r 0 10 10 90 70
