* 1 um Level 3 models from the CMOS Circuit Design, Layout, and
* Simulation, Second Edtion, see cmosedu.com
*
.MODEL MODN NMOS LEVEL  = 3                
+ TOX    = 200E-10         NSUB   = 1E17            GAMMA  = 0.5          
+ PHI    = 0.7             VTO    = 0.8             DELTA  = 3.0         
+ UO     = 650             ETA    = 3.0E-6          THETA  = 0.1          
+ KP     = 120E-6          VMAX   = 1E5             KAPPA  = 0.3                
+ RSH    = 0               NFS    = 1E12            TPG    = 1                  
+ XJ     = 500E-9          LD     = 100E-9                 
+ CGDO   = 200E-12         CGSO   = 200E-12         CGBO   = 1E-10              
+ CJ     = 400E-6          PB     = 1               MJ     = 0.5           
+ CJSW   = 300E-12         MJSW   = 0.5                                  
*                                                                               
 
.MODEL MODP PMOS LEVEL  = 3                  
+ TOX    = 200E-10         NSUB   = 1E17            GAMMA  = 0.6          
+ PHI    = 0.7             VTO    = -0.9            DELTA  = 0.1          
+ UO     = 250             ETA    = 0               THETA  = 0.1         
+ KP     = 40E-6           VMAX   = 5E4             KAPPA  = 1         
+ RSH    = 0               NFS    = 1E12            TPG    = -1                 
+ XJ     = 500E-9          LD     = 100E-9               
+ CGDO   = 200E-12         CGSO   = 200E-12         CGBO   = 1E-10              
+ CJ     = 400E-6          PB     = 1               MJ     = 0.5                
+ CJSW   = 300E-12         MJSW   = 0.5   

*.model npn npn bf=100 is=1e-17 re=20 rc=75 rb=120 cje=20ff cjc=22ff cjs=47ff 
*+ vaf=50V 

  