

http://www.framboise314.fr/une-camera-de-surveillance-video-avec-le-raspberry-pi/


La vidéosurveillance peut se contenter de 2 images par seconde. Le flux vidéo continu est inutile :
-framerate 2

Vient ensuite une fonctionnalité très pratique du logiciel motion : enregistrer des images (2 avec notre configuration) avant et après 
qu’un mouvement ait été détecté dans l’image :
	
-pre_capture 2
-post_capture 2

Nous ne voulons pas de films sans fin. Au lieu de cela, nous voulons avoir au plus des séquences vidéo de 10 minutes maximum.
Cette option de configuration qui s’appelait max_movie_time a été renommée  max_mpeg_time dans motion. 
Si vous utilisez la version motion-mmal, cela fonctionne. Si vous obtenez une erreur Unknown config option  « max_mpeg_time » 
modifiez l’option en max_movie_time ou assurez-vous d’utiliser vraiment la version motion-mmal comme indiqué ci-dessus.
	
-max_mpeg_time 600

Certains lecteurs multimédia comme VLC sont incapables de lire les films enregistrés. En utilisant le codec msmpeg4 les films sont lus 
par tous les lecteurs.


-ffmpeg_video_codec msmpeg4

- Permet de mettre en évidence sur chaque image les mouvements détectés en les encadrant.
locate on

http://doc.ubuntu-fr.org/motion

http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome

text left ou text_right

dans motion.conf
text_left CAMERA %t

Motion - MMAL camera

text_event %Y%m%d%H%M%S
snapshot_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot

text_right %Y-%m-%d\n%T-%q

sudo apt-get install -y libjpeg62 libjpeg62-dev libavformat53 libavformat-dev libavcodec53 libavcodec-dev libavutil51 libavutil-dev libc6-dev zlib1g-dev libmysqlclient18 libmysqlclient-dev libpq5 libpq-dev

wget https://www.dropbox.com/s/xdfcxm5hu71s97d/motion-mmal.tar.gz

tar -zxvf motion-mmal.tar.gz
sudo cp motion-mmalcam.conf /etc/motion.conf
sudo cp motion /usr/bin
sudo nano /etc/motion.conf (change value localhost to off (stream and config))
./motion -n -c motion-mmalcam.conf

