Commande Linux

taille de la partition
df -h

Pour redimensionner la partition  du systéme en tenant compte de la taille réelle de la carte SD

sudo raspi-config

Allez sur la ligne : expand_rootfs Expand root partition to fill SD card » <Select> 


http://www.tropfacile.net/doku.php/raspberry-pi/comment-monitorer-son-raspberry-munin



vncserver :1 -geometry 1024×768 -depth 24

Sauvegarder la carte SD du Raspberry Pi

Pour se garantir contre la corruption des données, il est utile et recommandé de sauvegarder régulièrement la carte SD sur laquelle est installé le système d’exploitation du Raspberry Pi. En cas de problème, il suffit de remonter l’image sur une autre carte pour récupérer une installation perdue. Voici un guide expliquant pas à pas comment il faut faire.

http://blog.nicolargo.com/2013/04/raspberry-pi-faire-un-backup-de-sa-carte-sd.html

http://www.framboise314.fr/clonez-la-carte-sd-de-votre-raspberry-pi/

Tres interessant
http://blog.hotfirenet.com/raspberry-pi-realiser-sauvegarde-de-votre-carte-sd/

http://korben.info/ffmpeg-pour-les-nuls.html


ffmpgeg
avconv

    sudo apt-get gpac

    MP4Box -add video.h264 video.mp4
	
	imagemagick
	
	http://www.imagemagick.org/Usage/compare/#difference
	
	guvcview
	
	
	PIL = python image librarie
	openCV
	
	
	http://blog.gauss-it.net/?p=1003
	
	
	http://www.magdiblog.fr/domotique/systeme-de-tele-surveillance-abordable-avec-des-raspberry-pi/
	
	
	Donc si vous souhaitez prendre un instantané toutes les 12 secondes durant une période de 4 heures avec la résolution proposée par défaut (images en jpg, haute résolution, pas de correction), il vous suffira de taper :

raspistill -o timelapse_%d.jpg -tl 12000 -t 14400000

-o : fichier de sortie
-tl : intervalle de temps séparant la prise des photos (en millisecondes), ici 12x1000=12000
-t : durée de la période de captures (en millisecondes), ici 4x60x60x1000=14400000


Toute la configuration se fait dans un seul fichier : /etc/motion/motion.conf. Je n'ai pas changé grand chose, peut-être que je pourrais améliorer des choses, les optimiser (si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire) mais en tout cas pour le moment tout fonctionne correctement et ça me suffit. Voici donc les choses que j'ai modifié dans ce fichier de configuration :

    daemon on : permet de lancer motion en mode démon au démarrage du Raspberry (n'oubliez pas de modifier également le fichier /etc/default/motion pour activer le démarrage automatique);
    width 640 et height 480 : définit la résolution de notre image. J'ai mis une faible résolution (suffisante pour moi) ;
    framerate 2 : le nombre d'images par secondes prises par motion ;
    auto_brightness on : motion permet de faire une petite correction d'image, je l'ai activée ;
    output_normal off : motion enregistre par défaut les images sur le disque dur, je n'ai pas voulu le faire (c'est utile pour faire de la vidéo surveillance avec conservation des images, moi je n'en ai pas besoin) ;
    webcam_port 8081 : active le serveur web intégré et défini le port sur lequel il va écouter ;
    webcam_maxrate 2 : le nombre d'images envoyés par le serveur ;
    webcam_localhost off  : je ne veux pas restreindre la diffusion de la webcam au localhost.

Une fois ce fichier modifié et enregistré, un coup de /etc/init.d/motion start et le tour est joué.

Note : vous pouvez avoir une petite interface web de configuration en modifiant le control_port du fichier de configuration. Je n'utilise pas ce système, je le trouve trop simpliste et pas pratique du tout.
	
	
	
On l’installe :

sudo apt-get install ncftp

Puis ensuite, on a juste à éditer le crontab comme ce-ci :

crontab -e

et on ajoute la ligne :

*/7 * * * * sudo ncftpput -DD -R -u  -p [password] [adresse ftp sans port] [Dossier de Destination sur le serveur] [Dossier à envoyer]

La consigne -DD signifie que le fichier d’origine sera supprimé une fois l’upload terminé, bien pratique pour ne pas saturé la carte SD. La consigne -R signifie récursive pour envoyer tout le dossier  présent sur la SD dans mon exemple : /home/pi/Cam1. Le */7 * * * * signifie que l’action doit être effectuée toutes les 7 minutes. Le reste c’est basique pour du FTP…

Plus d’infos sur ncftpput : http://www.ncftp.com/ncftp/doc/ncftpput.htm	


super lien
http://www.dexterindustries.com/GrovePi/projects-for-the-raspberry-pi/raspberry-pi-motion-sensing/

a voir
http://picamera.readthedocs.org/en/latest/recipes2.html

http://www.ostafichuk.com/raspberry-pi-projects/python-picamera-motion-detection/

http://www.instructables.com/id/Raspberry-Pi-Birdbox-Camera/step10/Write-your-Python-program/


http://www.epingle.info/?p=3070


http://wiki.labomedia.org/index.php/OpenCV_pour_Python

http://blog.derivatived.com/posts/OpenCV-Tutorial-on-Face-Tracking-Raspberry-PI-Camera/
